E - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## E

Enabled - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  auto Output enable,,0-disenabled,1-enabled
Encrypt - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  加密使能
EndData - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Additional data array after output data, max length =8;
EndLen - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Additional data length after output data, 0`8;
ENDMARK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
EraseRegistry(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Registry Erase
ExitProgarm(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Exit Progarm Mode(only usb reader) - 将USB读卡器退出编程模式(仅用于USB通讯版读卡器)

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X