PhychipsOutcardParameters

com.ad.rfid.phychips

## 类 PhychipsOutcardParameters

- java.lang.Object
- - com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters

-     public class PhychipsOutcardParameters
      extends Object

  Auto OutCard Parameters Struct Created by endyc on 2018-06-23.

- - ### 字段概要

    字段
    限定符和类型 | 字段和说明
    --- | ---
    `byte` | `Enabled` auto Output enable,,0-disenabled,1-enabled
    `byte[]` | `EndData` Additional data array after output data, max length =8;
    `byte` | `EndLen` Additional data length after output data, 0`8;
    `byte[]` | `HeadData` Additional data array before output data, max length =8;
    `byte` | `HeadLen` Additional data length before output data, 0`8;
    `byte` | `IsEnter` Additional enter symbol after output data, 0-not,1-include
    `byte` | `Length` Show data length,if Output data length less Show data length then auto add '0" before Output data.
    `byte` | `OutByte` Output data length in read data of tag(word)
    `byte` | `OutStart` Output data start point in read data of tag(word)
    `byte` | `Type` Output type,0-Decimal,1-Hex,2-Wiegand,3-ASCII

  - ### 构造器概要

    构造器
    构造器和说明
    `PhychipsOutcardParameters()`
    `PhychipsOutcardParameters(byte[] data)`

  - ### 方法概要

    所有方法 实例方法 具体方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `boolean` | `AddRange(byte[] data)`
    `byte[]` | `ToArray()`

    - ### 从类继承的方法 java.lang.Object

      `equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- - ### 字段详细资料

    - #### Enabled

          public byte Enabled

      auto Output enable,,0-disenabled,1-enabled

    - #### Type

          public byte Type

      Output type,0-Decimal,1-Hex,2-Wiegand,3-ASCII

    - #### Length

          public byte Length

      Show data length,if Output data length less Show data length then auto add '0" before Output data.

    - #### IsEnter

          public byte IsEnter

      Additional enter symbol after output data, 0-not,1-include

    - #### OutStart

          public byte OutStart

      Output data start point in read data of tag(word)

    - #### OutByte

          public byte OutByte

      Output data length in read data of tag(word)

    - #### HeadLen

          public byte HeadLen

      Additional data length before output data, 0`8;

    - #### HeadData

          public byte[] HeadData

      Additional data array before output data, max length =8;

    - #### EndLen

          public byte EndLen

      Additional data length after output data, 0`8;

    - #### EndData

          public byte[] EndData

      Additional data array after output data, max length =8;

  - ### 构造器详细资料

    - #### PhychipsOutcardParameters

          public PhychipsOutcardParameters()

    - #### PhychipsOutcardParameters

          public PhychipsOutcardParameters(byte[] data)

      参数:
        `data` -

  - ### 方法详细资料

    - #### AddRange

          public boolean AddRange(byte[] data)

      参数:
        `data` -
      返回:

    - #### ToArray

          public byte[] ToArray()

      返回: