C - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## C

CalcTagRssi(byte[], int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Calc Tag Rssi
CardType - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  读卡类别,1-[6B单卡],16-[6C单卡],17-[6B+6C],32-[6C多卡],64-[6C+其他区域]
claim(UsbInterface) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
claim() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
ClsCustomData(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Cls CustomData Status
Code - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolImpinj
  Control identification code (data type description)
Code - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolStandard
  Control identification code 1 (data type description)
com.ad.comm - 程序包 com.ad.comm
com.ad.comm.com - 程序包 com.ad.comm.com
com.ad.comm.net - 程序包 com.ad.comm.net
com.ad.comm.usb - 程序包 com.ad.comm.usb
com.ad.rfid - 程序包 com.ad.rfid
com.ad.rfid.passive - 程序包 com.ad.rfid.passive
com.ad.rfid.phychips - 程序包 com.ad.rfid.phychips
com.ad.utils - 程序包 com.ad.utils
CommStatus - com.ad.comm中的类
  联机返回状态类
CommStatus() - 类 的构造器com.ad.comm.CommStatus
CommType - com.ad.comm中的类
  通讯类型类
CommType() - 类 的构造器com.ad.comm.CommType
connect() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  连接设备
connect(String, int) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  连接设备
connect() - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
connect(String, int) - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
connect() - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
connect(String, int) - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
connect() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
connect(String, int) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
connect(String, int, int) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  Create a communication connection
CONNECT_EXCEPT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
CONNECT_FAIL - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
CONNECT_OK - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
CONNECT_TIMEOUT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
CONNECTING - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
ConverterUtil - com.ad.utils中的类
  Created by endyc on 2018-05-18.
ConverterUtil() - 类 的构造器com.ad.utils.ConverterUtil

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X