R - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## R

RCP_CMD_AD_ADDR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Device Address
RCP_CMD_AD_CUSTOM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Base Paramters
RCP_CMD_AD_DATA - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Limit Data Parameters
RCP_CMD_AD_IOOUT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  IO Out Mode Paramters
RCP_CMD_AD_OUTCARD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Auto Out Data Paramters
RCP_CMD_AD_REMOTE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Remote IO
RCP_CMD_AD_UART - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Change 232 and 485 Buadrate
RCP_CMD_BLOCKERASE_C_DT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  BlockErase Type C User Data 0x48
RCP_CMD_BLOCKWRITE_C_DT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  BlockWrite Type C User Data 0x47
RCP_CMD_CANBUS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  CANBUS Hex:0xB8
RCP_CMD_CTL_RD_CON - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Reader Connection Control
RCP_CMD_CTL_RD_PWR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Reader Power Control
RCP_CMD_CTL_RESET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Reset Reader
RCP_CMD_EPC_APPOINT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_APPOINT Hex:0x22
RCP_CMD_EPC_IDEN - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_IDEN Hex:0x10
RCP_CMD_EPC_KILL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_KILL Hex:0x16
RCP_CMD_EPC_LOCK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_LOCK Hex:0x14
RCP_CMD_EPC_MULT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_MULT Hex:0x11
RCP_CMD_EPC_RW - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_RW Hex:0x12
RCP_CMD_EPC_UNLOCK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  EPC_UNLOCK Hex:0x15
RCP_CMD_GET_ANTICOL_MODE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_GET_AT_RD_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Automatic Read Parameters
RCP_CMD_GET_C_QRY_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Type C A/I Query Related Parameters
RCP_CMD_GET_C_SEL_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Type C A/I Select Parameters
RCP_CMD_GET_CH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Frequency Channel
RCP_CMD_GET_FH_LBT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Frequency Hopping
RCP_CMD_GET_HOPPING_TBL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Hopping table
RCP_CMD_GET_LAST_RST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Last Result
RCP_CMD_GET_MODEM92_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_GET_MODEM_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Modem Register
RCP_CMD_GET_MODULATION - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Hopping table
RCP_CMD_GET_RD_INF - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Reader Information
RCP_CMD_GET_REGION - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Region
RCP_CMD_GET_RF_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get RF Register
RCP_CMD_GET_RSSI - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get RSSI
RCP_CMD_GET_RX_GAIN - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Rx Gain
RCP_CMD_GET_SIG_ST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Signal Strength
RCP_CMD_GET_TX_MODULE_PWR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_GET_TX_PWR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_INFO - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  GET INFO Hex:0x82
RCP_CMD_INFO - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Base Information
RCP_CMD_INITSYRIS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Init Syris Address Hex:0x8D
RCP_CMD_INVALID - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  RCP Command Type
RCP_CMD_ISO6B_IDEN - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  ISO6B_IDEN Hex:0x01
RCP_CMD_ISO6B_KILL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  ISO6B_KILL Hex:0x06
RCP_CMD_ISO6B_LOCK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  ISO6B_LOCK Hex:0x04
RCP_CMD_ISO6B_RW - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  ISO6B_RW Hex:0x02
RCP_CMD_ISO6B_UNLOCK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  ISO6B_UNLOCK Hex:0x05
RCP_CMD_KILL_RECOM_C - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Kill Type C Tag
RCP_CMD_LOCK_C - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Lock Type C Tag
RCP_CMD_MODEM_SINGLEREAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_NACK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_NXP_CALIBRATE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  NXP_CALIBRATE
RCP_CMD_NXP_CHANGE_EAS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  NXP_CHANGE_EA
RCP_CMD_NXP_EAS_ALARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  NXP_EAS_ALARM
RCP_CMD_NXP_READPROTECT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  NXP READPROTECT
RCP_CMD_NXP_RESET_READPROTECT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  NXP_RESET_READPROTECT
RCP_CMD_OUTCARD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  SECRET Hex:0x31
RCP_CMD_PARA - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  PARA Hex:0x81
RCP_CMD_PERMALOCK_C - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Block Permalock
RCP_CMD_READ_C_DT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Read Type C Data 0x29
RCP_CMD_READ_C_ENTIRE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Read Entire Type C Tag 0x26
RCP_CMD_READ_C_UII - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  // Read Type C UII 0x22
RCP_CMD_READ_C_USR_DT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Read Type C User Data 0x24
RCP_CMD_REMOTE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Remote Hex:0xBB
RCP_CMD_SCAN_RSSI - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Scan RSSI
RCP_CMD_SECRET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  SECRET Hex:0x30
RCP_CMD_SECRET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Secret tag Hex:0x30
RCP_CMD_SET_ANT_PATH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_ANTICOL_MODE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_AT_RD_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Automatic Read Parameters
RCP_CMD_SET_C_QRY_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Type C A/I Query Related Parameters
RCP_CMD_SET_C_SEL_PARM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Type C A/I Select Parameters
RCP_CMD_SET_CH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Frequency Channel
RCP_CMD_SET_CW - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_DELI - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_DOWNLOAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Download Mode
RCP_CMD_SET_DUMP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Dump Mode
RCP_CMD_SET_FH_LBT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Frequency Hopping
RCP_CMD_SET_HOPPING_TBL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Hopping table
RCP_CMD_SET_INV_MODE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Inventory Mode
RCP_CMD_SET_LED - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_MOD_BLF - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_MOD_DEPTH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_MODEM92_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_MODEM_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Modem Register
RCP_CMD_SET_MODULATION - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Hopping table
RCP_CMD_SET_MODULE_TABLE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_REGION - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Resion
RCP_CMD_SET_RF_REG - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set RF Register
RCP_CMD_SET_RX_GAIN - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Rx Gain
RCP_CMD_SET_SIG_ST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Signal Strength
RCP_CMD_SET_TX_MODULE_PWR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_TX_OFFSET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_TX_PWR - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SET_TX_PWR_CL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_CMD_SOFTRESET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  SOFTRESET Hex:0x8F
RCP_CMD_STOP_AUTO_READ - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Stop Automatic Read 0x27
RCP_CMD_STOP_AUTO_READ_EX - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Stop Automatic Read 0x37
RCP_CMD_STOP_RX_TEST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Stop Receive Test
RCP_CMD_STOP_TEST_MOD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Stop Test Mode
RCP_CMD_STRT_AUTO_READ - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  OutStart Automatic Read 0x27
RCP_CMD_STRT_AUTO_READ_EX - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  OutStart Automatic Read 0x36
RCP_CMD_STRT_RX_TEST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  OutStart Receive Test
RCP_CMD_STRT_TEST_MOD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  OutStart Test Mode
RCP_CMD_SYRIS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Syris Hex:0xBA
RCP_CMD_TCPIP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  TCPIP Hex:0xB9
RCP_CMD_TIME - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  TIME Hex:0x83
RCP_CMD_USBPARA - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  SOFTRESET Hex:0xBD
RCP_CMD_USBPOWER - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  SOFTRESET Hex:0xBC
RCP_CMD_VENDOR_SPECIFIC_02 - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Table
RCP_CMD_VENDOR_SPECIFIC_03 - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Table
RCP_CMD_VENDOR_SPECIFIC_04 - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Inventory Mode
RCP_CMD_VENDOR_SPECIFIC_05 - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Inventory Mode
RCP_CMD_WIFI_AP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
RCP_CMD_WIFI_AP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Wifi Model AP Parameters
RCP_CMD_WIFI_DOWNLOAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
RCP_CMD_WIFI_DOWNLOAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Enable Wifi Model Parameters Download
RCP_CMD_WIFI_PUB - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
RCP_CMD_WIFI_PUB - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Wifi Model Public Parameters
RCP_CMD_WIFI_STA - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
RCP_CMD_WIFI_STA - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Wifi Model Sta Parameters
RCP_CMD_WRIT_C_DT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Write Type C User Data 0x46
RCP_ERASE_FLASH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_GET_MSG_BUF_CNT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_GET_REGISTRY_ITEM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_GET_TEMPERATURE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Chip Temperature
RCP_MSG_AUTO - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Auto Send
RCP_MSG_CAP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_MSG_CMD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Command Type
RCP_MSG_GET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Control identification code :get 0x32
RCP_MSG_GET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Get Type
RCP_MSG_NOTI - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Notification Type
RCP_MSG_RSP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Response Type
RCP_MSG_SENIOR_GET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Control identification code :get 0x22
RCP_MSG_SENIOR_SET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Control identification code :set 0x21
RCP_MSG_SET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
  Control identification code :set 0x31
RCP_MSG_SET - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Set Type
RCP_MSG_TEST - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Type
RCP_SET_INT_PARAM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_SET_LT - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_SET_REGISTRY_ITEM - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_EPC_QRYACK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_EPC_QRYQRYREP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_EPC_SEL - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_EPC_SELQRY - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_MODEM_RX - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Modem Rx
RCP_TEST_MODEM_SEL_REP_E - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Modem Select Repeat End
RCP_TEST_PKT_CAP_ACK - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_PKT_CAP_UII - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_PKT_CAPTURE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
RCP_TEST_QRY_REP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Select Query Repeat
RCP_TEST_QRYREP_REP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Select QueryReq Repeat
RCP_TEST_SEL_REP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  Test Modem Select Repeat OutStart
RCP_UPDATE_FLASH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
Read6B(int, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  Read 6B tag
Read6B(ADRcp, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Read data from ISO18000-6B tag - 读取ISO18000-6B标签数据
Read6C(int, byte, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  读取6C数据过程
Read6C(ADRcp, int, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Read data from ISO18000-6C(EPC) tag - 读取ISO18000-6C(EPC)标签数据
Read6C(ADRcp, byte[], short, byte[], byte, short, short) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Read data from ISO18000-6C(EPC) tag - 璇诲彇ISO18000-6C(EPC)鏍囩鏁版嵁
ReadCount - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Read Count
ReadInterval - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  读卡周期ms,5~255
ReadInterval - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Read Interval
RECEIVE_EXCEPT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
RECEIVE_FAIL - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
RECEIVE_OK - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
RECEIVE_TIMEOUT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
RECEIVEING - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
RegexUtil - com.ad.utils中的类
  Created by endyc on 2016-03-29.
RegexUtil() - 类 的构造器com.ad.utils.RegexUtil
Remote(ADRcp, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set IO Out[nonstandard] - 设置IO口输出(非标准命令)
RemoteIO(ADRcp, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Remote IO
removeOnCommListener(OnCommListener) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
removeOnProtocolListener(OnProtocolListener) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  remove old Asynchronous Communication event
Reset(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Reset Reader - 重启读卡器
ResetSystem(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Reset System.
Rev - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Rev

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X