PhychipsBaseParameters

com.ad.rfid.phychips

## 类 PhychipsBaseParameters

- java.lang.Object
- - com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters

-     public class PhychipsBaseParameters
      extends Object

  Created by endyc on 2018-06-23.

- - ### 字段概要

    字段
    限定符和类型 | 字段和说明
    --- | ---
    `byte` | `Beep` Enable Buzzer [0-Disenabled,1-Enabled]
    `byte` | `ByteOffset` WG paramters:Byte Offset
    `byte` | `DAC` not use
    `byte` | `Feedback` Feedback
    `byte` | `Key` KeyWord
    `byte` | `MBlock` additional data Memory Block
    `byte` | `MEnabled` enable additional data
    `byte` | `MLength` additional data Length
    `byte` | `MStart` additional data OutStart Address
    `byte` | `OutInterval` WG paramters:Out Interval
    `byte` | `OutMode` Active OutPut Mode [0-RS232(USB),1-RS485(WIFI),2-TCPIP,3-Syris,4-WG26,5-WG34]
    `byte` | `PulsePeriod` WG paramters:Pulse Period
    `byte` | `PulseWidth` WG paramters:Pulse Width
    `byte` | `ReadCount` Read Count
    `byte` | `ReadInterval` Read Interval
    `byte[]` | `Rev` Rev
    `byte` | `Sameid` Same ID interval to auto send
    `byte` | `Trigger` Trigger [0-Disenabled,1-Enabled]
    `byte` | `WorkMode` Work Mode [0-Command,1-Active]

  - ### 构造器概要

    构造器
    构造器和说明
    `PhychipsBaseParameters()`
    `PhychipsBaseParameters(byte[] data)`

  - ### 方法概要

    所有方法 实例方法 具体方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `boolean` | `AddRange(byte[] data)` 将指定集合的元素赋值到 ADSDK.RFID.BasicParametersPnfo。
    `byte[]` | `ToArray()`

    - ### 从类继承的方法 java.lang.Object

      `equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- - ### 字段详细资料

    - #### WorkMode

          public byte WorkMode

      Work Mode [0-Command,1-Active]

    - #### OutMode

          public byte OutMode

      Active OutPut Mode [0-RS232(USB),1-RS485(WIFI),2-TCPIP,3-Syris,4-WG26,5-WG34]

    - #### ByteOffset

          public byte ByteOffset

      WG paramters:Byte Offset

    - #### OutInterval

          public byte OutInterval

      WG paramters:Out Interval

    - #### PulseWidth

          public byte PulseWidth

      WG paramters:Pulse Width

    - #### PulsePeriod

          public byte PulsePeriod

      WG paramters:Pulse Period

    - #### ReadCount

          public byte ReadCount

      Read Count

    - #### ReadInterval

          public byte ReadInterval

      Read Interval

    - #### Sameid

          public byte Sameid

      Same ID interval to auto send

    - #### Beep

          public byte Beep

      Enable Buzzer [0-Disenabled,1-Enabled]

    - #### Trigger

          public byte Trigger

      Trigger [0-Disenabled,1-Enabled]

    - #### DAC

          public byte DAC

      not use

    - #### MEnabled

          public byte MEnabled

      enable additional data

    - #### MBlock

          public byte MBlock

      additional data Memory Block

    - #### MStart

          public byte MStart

      additional data OutStart Address

    - #### MLength

          public byte MLength

      additional data Length

    - #### Key

          public byte Key

      KeyWord

    - #### Feedback

          public byte Feedback

      Feedback

    - #### Rev

          public byte[] Rev

      Rev

  - ### 构造器详细资料

    - #### PhychipsBaseParameters

          public PhychipsBaseParameters()

    - #### PhychipsBaseParameters

          public PhychipsBaseParameters(byte[] data)

      参数:
        `data` -

  - ### 方法详细资料

    - #### AddRange

          public boolean AddRange(byte[] data)

      将指定集合的元素赋值到 ADSDK.RFID.BasicParametersPnfo。
      参数:
        `data` - 一个集合，其元素应被添加到 ADSDK.RFID.BasicParametersPnfo。集合自身不能为 null
      返回:

    - #### ToArray

          public byte[] ToArray()

      返回: