H - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## H

HeadData - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Additional data array before output data, max length =8;
HEADER_CMD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
HeadLen - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Additional data length before output data, 0`8;
HexStringToBytes(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  HEX瀛楃涓茶浆BYTE鏁扮粍
HexStringToWg(String, int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
HexStringToWgString(String, int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  HexStringToWgString
Hopping1 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值1
Hopping2 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值2
Hopping3 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值3
Hopping4 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值4
Hopping5 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值5
Hopping6 - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频值6
HoppingEnable - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  跳频使能

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X