A - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## A

ACTIVE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.DeviceMode
  2.4GHz READER(STANDARD)
ADCom - com.ad.comm.com中的类
ADCom() - 类 的构造器com.ad.comm.com.ADCom
ADCom(String, int) - 类 的构造器com.ad.comm.com.ADCom
ADConstants - com.ad.comm.usb中的类
  Contains constants for the USB protocol.
ADConstants() - 类 的构造器com.ad.comm.usb.ADConstants
addCount() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
  the count to add
addOnCommListener(OnCommListener) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
addOnProtocolListener(OnProtocolListener) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  add new Asynchronous Communication event
AddRange(byte[]) - 类 中的方法com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  将指定集合的元素赋值到 ADSDK.RFID.BasicParametersPnfo。
AddRange(byte[]) - 类 中的方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  将指定集合的元素赋值到 ADSDK.RFID.BasicParametersPnfo。
AddRange(byte[]) - 类 中的方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
Address - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolImpinj
  Equip address（0～254）,(255 public address,0 reserve address)
Address - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolStandard
  Equip address（1～65535）,(65535 public address,0 reserve address), 2 byte ,High byte in last
ADNetClient - com.ad.comm.net中的类
ADNetClient() - 类 的构造器com.ad.comm.net.ADNetClient
ADNetClient(Socket) - 类 的构造器com.ad.comm.net.ADNetClient
ADRcp - com.ad.rfid中的类
  Communication Data Managed Base Class(通讯数据处理基类)
ADRcp() - 类 的构造器com.ad.rfid.ADRcp
ADRcp(ADSio) - 类 的构造器com.ad.rfid.ADRcp
ADSio - com.ad.comm中的类
  通讯基础类
ADSio() - 类 的构造器com.ad.comm.ADSio
ADUsb - com.ad.comm.usb中的类
ADUsb() - 类 的构造器com.ad.comm.usb.ADUsb
ADUsb(String, int) - 类 的构造器com.ad.comm.usb.ADUsb
Antenna - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  天线选择
Area - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  附加数据块选择
available() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  获取是否有接收到数据
available() - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
available() - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
available() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X