G - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## G

GBKToString(byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  TODO(GBK缂栫爜杞瓧绗︿覆)
GBKToString(byte[], int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  TODO(GBK缂栫爜杞瓧绗︿覆)
getAddress() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  get Communication address(通讯地址)
GetAddress(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get Device Address
getADSio() - 类 中的静态方法com.ad.comm.ADSio
  返回helper中全局的读写器基类。
getAnt() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
GetBaudrate(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get Uart Baudrate
GetCanbus(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取CANBUS参数过程
GetChannel(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get the current region. this uses individual channel table that depends on region.
getCommType() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
GetConfig(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取读卡器参数
GetConfig(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Get Basic Parameters - 获取基本参数
GetConfig(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get Basic Parameters - 鑾峰彇鍩烘湰鍙傛暟
getCount() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
GetCustomData(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get CustomData Status
getData() - 类 中的方法com.ad.comm.ByteEventArg
getData() - 类 中的方法com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  Get Data array
GetData(byte[], int, int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  鎴彇閮ㄥ垎鏁版嵁
getDelay() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  get Receive data delaytime(数据接收超时标志)
getDevice() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
getDeviceMode() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  device mode 设备类型
getDeviceMode() - 类 中的方法com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  Get Device Mode
getEpc() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
getEpcShort() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
GetFhLbt(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get FH and LBT Parameters
GetFrequencyTable(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get current frequency hopping table.
getHost() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
getId() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
GetInformation() - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取联机信息
GetInformation(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Get base information - 获取基本信息
GetInformation(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get base information - 鑾峰彇鍩烘湰淇℃伅
getInterface() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
getInterface(UsbDevice) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
GetIOOut(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get IOOut Status
getMode() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  Communication device mode(通讯设备类型)
getMsg() - 类 中的方法com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection message
GetNoForData(int, byte[], int, int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  byte array convert custom card no
getObject() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
getObject() - 类 中的方法com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection message
GetOutCard(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取输出卡号类型过程
GetOutCard(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Get USB OutCard Parameters(only usb reader) - 获取USB读卡器输出卡号参数(仅用于USB通讯版读卡器)
GetOutCard(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get Auto Output Card Parameters
getPc() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
getPID() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
  Get PID
getPort() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
getProtocolImpinj() - 类 中的方法com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  Get Impinj protocol data for input data array
getProtocolStandard() - 类 中的方法com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  Get Standard protocol data for input data array
getRcpReceivedPacket() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  get receive data mark
GetRegion(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get the current region. this uses individual channel table that depends on region.
GetRssi(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get current Rssi.
getRssi() - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
getSocketAddress() - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
getStatus() - 类 中的方法com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection status
GetSyris(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取SYRIS参数过程
GetTcpip(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取TCPIP参数
GetTcpip(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Get Tcpip Parameters(nonstandard) - 获取TCPIP参数(非标准命令)
GetTemperature(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get DeviceTemperature.
GetTime(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  获取时间
GetTime(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Get Datetime Parameters(nonstandard) - 获取读卡器实时时间(非标准命令)
GetTxPower(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Get current Tx power level.
getType() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  get Communication device type(通讯设备型号)
getUsbEndpointIn() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
getUsbEndpointOut() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
GetUsbPara(int, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  get USB para
getVersion() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  device version(设备版本号)
getVID() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
  Get VID

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X