O - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## O

OnCommListener - com.ad.comm中的接口
  通讯事件接口
OnProtocolListener - com.ad.rfid中的接口
  Asynchronous Communication interface 异步通讯监听事件接口
onReceived(Object, ByteEventArg) - 接口 中的方法com.ad.comm.OnCommListener
  接收数据
onReceived(Object, ProtocolEventArg) - 接口 中的方法com.ad.rfid.OnProtocolListener
  Asynchronous receive data(Hex) 异步接收数据
onStatus(Object, StatusEventArg) - 接口 中的方法com.ad.comm.OnCommListener
  连接状态
onStatus(Object, StatusEventArg) - 接口 中的方法com.ad.rfid.OnProtocolListener
  Asynchronous Communication status 异步接收通讯状态
OTHER - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
OTHER - 类 中的静态变量com.ad.rfid.DeviceMode
  OTHER DEVICE
OutByte - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Output data length in read data of tag(word)
OutInterval - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  输出周期(韦根参数)
OutInterval - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  WG paramters:Out Interval
OutMode - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Active OutPut Mode [0-RS232(USB),1-RS485(WIFI),2-TCPIP,3-Syris,4-WG26,5-WG34]
OutputMode - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  输出类型,1-232/usb,2-485/wifi,3-TCPIP,4-CANBUS,5-SYRIS,6-WG26,7-WG34
OutStart - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Output data start point in read data of tag(word)

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X