P - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## P

PASSIVE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.DeviceMode
  915MHz READER(STANDARD)
PassiveBaseParameters - com.ad.rfid.passive中的类
  Base parameters class
PassiveBaseParameters() - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  Constructed function
PassiveBaseParameters(byte[]) - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  Constructed function
PassiveCmdPacket - com.ad.rfid.passive中的类
  packet send data class
PassiveCmdPacket() - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
PassiveCommand - com.ad.rfid.passive中的类
  Created by endyc on 2018-06-14.
PassiveCommand() - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
PassiveRcp - com.ad.rfid.passive中的类
  Created by endyc on 2018-06-14.
PassiveRcp() - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
PassiveRcp(ADSio) - 类 的构造器com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
Password - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  加密密码
Payload - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolImpinj
  INFO Data Packet, ( include Checksum byte)
Payload - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolStandard
  INFO Data Packet, ( include Checksum byte)
PHYCHIPS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.DeviceMode
  915MHz READER(PHYCHIPS)
PhychipsBaseParameters - com.ad.rfid.phychips中的类
  Created by endyc on 2018-06-23.
PhychipsBaseParameters() - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
PhychipsBaseParameters(byte[]) - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
PhychipsCommand - com.ad.rfid.phychips中的类
  Phychips Command Static Class(just send)
PhychipsCommand() - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
PhychipsOutcardParameters - com.ad.rfid.phychips中的类
  Auto OutCard Parameters Struct Created by endyc on 2018-06-23.
PhychipsOutcardParameters() - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
PhychipsOutcardParameters(byte[]) - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
PhychipsRcp - com.ad.rfid.phychips中的类
  Created by endyc on 2018-06-23.
PhychipsRcp() - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
PhychipsRcp(ADSio) - 类 的构造器com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
PowerSize - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  功率大小,可调节读卡器距离
PREAMBLE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
PREAMBLE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  send head
Preamble - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolImpinj
  START OF INFORMATION
Preamble - 类 中的变量com.ad.rfid.ProtocolStandard
  START OF INFORMATION
PREAMBLE_UP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
PREAMBLE_UP - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  receive head
ProtocolEventArg - com.ad.rfid中的类
  receive data(Hex) event 数据接收事件
ProtocolEventArg(byte[]) - 类 的构造器com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  initialize
ProtocolEventArg(byte[], int) - 类 的构造器com.ad.rfid.ProtocolEventArg
  initialize
ProtocolImpinj - com.ad.rfid中的类
  Impinj Protocol class
ProtocolImpinj() - 类 的构造器com.ad.rfid.ProtocolImpinj
ProtocolStandard - com.ad.rfid中的类
  Created by endyc on 2018-05-18.
ProtocolStandard() - 类 的构造器com.ad.rfid.ProtocolStandard
PulsePeriod - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  脉冲周期(韦根参数)
PulsePeriod - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  WG paramters:Pulse Period
PulseWidth - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  脉冲宽度(韦根参数)
PulseWidth - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  WG paramters:Pulse Width

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X