W - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## W

WorkMode - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  工作模式,1-应答,2-主动,3-被动
WorkMode - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Work Mode [0-Command,1-Active]
Write6B(int, byte, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  Write data to 6B tag
Write6B(ADRcp, int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Write Data to ISO18000-6B tag - 写入ISO18000-6B标签数据
Write6C(int, byte, byte, byte, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  写入6C数据过程
Write6C(ADRcp, int, int, int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Write Data to ISO18000-6C(EPC) tag - 写入ISO18000-6C(EPC)标签数据
Write6C(ADRcp, byte[], short, byte[], byte, short, short, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Write Data to ISO18000-6C(EPC) tag - 鍐欏叆ISO18000-6C(EPC)鏍囩鏁版嵁
Write6C(ADRcp, byte[], short, byte[], byte, byte[], short, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Write Data to ISO18000-6C(EPC) tag - 鍐欏叆ISO18000-6C(EPC)鏍囩鏁版嵁

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X