DeviceMode

com.ad.rfid

## 类 DeviceMode

- java.lang.Object
- - com.ad.rfid.DeviceMode

-     public class DeviceMode
      extends Object

  Device Mode
  作者:
    endyc

- - ### 字段概要

    字段
    限定符和类型 | 字段和说明
    --- | ---
    `static int` | `ACTIVE` 2.4GHz READER(STANDARD)
    `static int` | `IMPINJ` 915MHz READER(IMPINJ)
    `static int` | `OTHER` OTHER DEVICE
    `static int` | `PASSIVE` 915MHz READER(STANDARD)
    `static int` | `PHYCHIPS` 915MHz READER(PHYCHIPS)

  - ### 构造器概要

    构造器
    构造器和说明
    `DeviceMode()`

  - ### 方法概要

    所有方法 静态方法 具体方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `static String` | `format(int btmode)`

    - ### 从类继承的方法 java.lang.Object

      `equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- - ### 字段详细资料

    - #### ACTIVE

          public static final int ACTIVE

      2.4GHz READER(STANDARD)
      另请参阅:
        常量字段值

    - #### PASSIVE

          public static final int PASSIVE

      915MHz READER(STANDARD)
      另请参阅:
        常量字段值

    - #### PHYCHIPS

          public static final int PHYCHIPS

      915MHz READER(PHYCHIPS)
      另请参阅:
        常量字段值

    - #### IMPINJ

          public static final int IMPINJ

      915MHz READER(IMPINJ)
      另请参阅:
        常量字段值

    - #### OTHER

          public static final int OTHER

      OTHER DEVICE
      另请参阅:
        常量字段值

  - ### 构造器详细资料

    - #### DeviceMode

          public DeviceMode()

  - ### 方法详细资料

    - #### format

          public static String format(int btmode)