S - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## S

Sameid - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsBaseParameters
  Same ID interval to auto send
SameIDinterval - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  相同ID输出间隔
Secret(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Secret EPC tag - 加密卡号
SecretTag(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Secret Tag.
send(byte[]) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  发送16进制数据集
send(byte[]) - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
send(byte[]) - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
send(byte[]) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
SEND_EXCEPT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
SEND_FAIL - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
SEND_OK - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
SEND_TIMEOUT - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
sendBytePkt(byte[]) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  send packet data (发送数据包)
sendBytePkt(byte[], int) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  send packet data (发送数据包)
sendHexStr(String) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  发送16进制数据集字符串
SENDING - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommStatus
SERIAL - 类 中的静态变量com.ad.comm.CommType
setAddress(int) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  set Communication address(通讯地址)
SetAddress(int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置通讯地址
SetAddress(ADRcp, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Address 设置通讯地址
SetAddress(ADRcp, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set Device Address
setADSio(ADSio) - 类 中的静态方法com.ad.comm.ADSio
  返回helper中全局的读写器基类。
setAnt(int) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
SetBaudrate(ADRcp, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set Uart Baudrate (USB version prohibits modification.)
SetCanbus(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置CANBUS参数过程
SetChannel(ADRcp, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set the current region. this uses individual channel table that depends on region.
SetConfig(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置读卡器参数
SetConfig(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Basic Parameters - 设置基本参数
SetConfig(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set Basic Parameters - 璁剧疆鍩烘湰鍙傛暟
setCount(int) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
SetCustomData(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set CustomData Status
setDelay(int) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  set Receive data delaytime(数据接收超时标志)
setEpc(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
setEpcShort(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
SetFhLbt(ADRcp, short, short, short, short, byte, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set FH and LBT Parameters
SetFrequencyTable(ADRcp, short, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set current frequency hopping table.
setHopping(int, int) - 类 中的方法com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  设置跳频值
setId(int) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
SetIOOut(ADRcp, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set IOOut Status
SetKeyboard(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Virtual Keyboard Mode(only usb reader) - 设置USB读卡器为虚拟键盘模式(仅用于USB通讯版读卡器)
setMode(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  Communication device mode(通讯设备类型)
setOnCommListener(OnCommListener) - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  设置状态监听事件
setOnProtocolListener(OnProtocolListener) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  set current Asynchronous Communication event
SetOutCard(int, byte, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置输出卡号类型过程
SetOutCard(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set USB OutCard Parameters(only usb reader) - 设置USB读卡器输出卡号参数(仅用于USB通讯版读卡器)
SetOutCard(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set Auto Output Card Parameters
setPc(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
setPID(short) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
  Set PID
SetProgarm(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Progarm Mode(only usb reader) - 设置USB读卡器为编程模式(仅用于USB通讯版读卡器)
SetRegion(ADRcp, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set the current region. this uses individual channel table that depends on region.
SetRemote(int, byte, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  IO输出过程
SetReset(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  重启
setRssi(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.TagID
SetSecret(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置加密过程
setSio(ADSio) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  set current communication class
SetSyris(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置SYRIS参数过程
SetTcpip(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置TCPIP参数过程
SetTcpip(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Tcpip Parameters(nonstandard) - 设置TCPIP参数(非标准命令)
SetTime(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  设置时间
SetTime(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Set Datetime Parameters(nonstandard) - 设置读卡器实时时间(非标准命令)
SetTxPower(ADRcp, short) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Set current Tx power level.
setType(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  set Communication device type(通讯设备型号)
SetUsbPara(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  set USB para
SetUsbPower(int, byte) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  usb Power输出过程
setVersion(String) - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  device version(设备版本号)
setVID(short) - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
  Set VID
SGBKToString(byte[], int, int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  TODO(GBK缂栫爜杞瓧绗︿覆)
StartAutoRead(ADRcp, int, int, int, int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  OutStart Auto Read
startListener() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  启动数据监听
startListener() - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
startListener() - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
startListener() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
StartWord - 类 中的变量com.ad.rfid.passive.PassiveBaseParameters
  附加数据起始位置
StatusEventArg - com.ad.comm中的类
  通讯状态事件类
StatusEventArg(int) - 类 的构造器com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection Event
StatusEventArg(int, String) - 类 的构造器com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection Event
StatusEventArg(int, Object) - 类 的构造器com.ad.comm.StatusEventArg
  The connection Event
StopAutoRead(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Stop Auto Read
stopListener() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
  停止数据监听
stopListener() - 类 中的方法com.ad.comm.com.ADCom
stopListener() - 类 中的方法com.ad.comm.net.ADNetClient
stopListener() - 类 中的方法com.ad.comm.usb.ADUsb
StringToBytes(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  string convert Byte Array
StringToHexString(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  string convert Hex String

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X