I - 索引

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X

## I

Identify6B(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  Identify 6B tag
Identify6B(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Identify card from ISO18000-6B tag - 识别ISO18000-6B标签卡号
Identify6C(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  识别6C卡号过程
Identify6C(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Identify card from ISO18000-6C(EPC) tag - 识别单张ISO18000-6C(EPC)标签卡号
Identify6C(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Identify card from ISO18000-6C(EPC) tag - 璇嗗埆ISO18000-6C(EPC)鏍囩鍗″彿
Identify6CMult(int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  识别6C多卡卡号过程
Identify6CMult(ADRcp) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Identify cards from mult ISO18000-6C(EPC) tag - 识别多张ISO18000-6C(EPC)标签卡号
IMPINJ - 类 中的静态变量com.ad.rfid.DeviceMode
  915MHz READER(IMPINJ)
INDEX_ADDRESS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_ADDRESS - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index address
INDEX_CODE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_CODE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index code
INDEX_LENGTH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_LENGTH - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index length
INDEX_PAYLOAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_PAYLOAD - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index payload
INDEX_PREAMBLE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_PREAMBLE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index head
INDEX_TYPE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.passive.PassiveRcp
INDEX_TYPE - 类 中的静态变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsRcp
  index type
InitSyris(int, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCmdPacket
  初始化SYRIS地址
InitSyris(ADRcp, byte[]) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.passive.PassiveCommand
  Init Syris SN And ID(nonstandard) - 初始化读卡器序列号和ID(非标准命令)
IntToByte(int) - 类 中的静态方法com.ad.utils.ConverterUtil
  IntToByte
IsAliveRssi(byte[], int) - 类 中的静态方法com.ad.rfid.phychips.PhychipsCommand
  Check data is have alive rssi
IsCarNo(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.RegexUtil
  判断输入的是否为车牌号码
isConnected() - 类 中的方法com.ad.comm.ADSio
isConnected() - 类 中的方法com.ad.rfid.ADRcp
  check the communication is connected
IsDec(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.RegexUtil
  判断输入的字符串是否只包含数字
IsEnter - 类 中的变量com.ad.rfid.phychips.PhychipsOutcardParameters
  Additional enter symbol after output data, 0-not,1-include
IsIdCard(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.RegexUtil
  判断输入的身份证号码
IsIP4(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.RegexUtil
  判断输入的字符串是否IP4
IsNumber(String) - 类 中的静态方法com.ad.utils.RegexUtil
  判断输入的字符串只包含数字,可以匹配整数和浮点数

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X